{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采价单","index":0,"n_rows":295,"n_cols":10,"rows_kept":295,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","采价单材料ID","类别","编码","名称","规格","单位","采集时间","上期采集价","本期采集价"]
["1","220f6914-ca5b-4eee-b61a-97341ec69327","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","240×190×90mm","百块","2022-02-24",167,165]
["2","b6ecd72c-fea6-48ee-929f-4eb0fe07b181","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","190×120×90mm","百块","2022-02-24",125,123]
["3","119bcdb3-1936-4d57-8b77-178b98a5ad09","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","240×90×90mm","百块","2022-02-24",125,123]
["4","2ad6e455-f5f3-4749-9e9b-0e9300cc0de9","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","240×140×90mm","百块","2022-02-24",135,133]
["5","09dd904f-789b-411c-92a6-9f5102c11b44","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","190×190×90mm","百块","2022-02-24",125,123]
["6","6c6bfe4c-fa41-4dfb-89d1-a5f725249322","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"煤矸石烧结多孔砖","190×90×90mm","百块","2022-02-24",89,87]
["7","cb467e76-080c-4b3c-acaf-e82903696267","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"混凝土实心砖","240×115×53mm","百块","2022-02-24",70,68]
["8","2f7bec41-aa89-4014-8af2-cb42798154bd","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"KM1砖","190×190×90","百块","2022-02-24",90,88]
["9","405b82d0-e5c0-4121-8cc1-a11095cac7bd","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"非承重混凝土空心砖","240×115×90mm","百块","2022-02-24",92,90]
["10","f3f1fc1c-0f6a-4283-8c80-d614877bd6cd","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"蒸压砂加气混凝土砌块","A3.5 B06","m3","2022-02-24",384,382]
["11","c16e2d7d-d7af-4e04-83d5-ea7459af4f5a","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"蒸压砂加气混凝土砌块","A5.0 B06","m3","2022-02-24",404,402]
["12","8583afa4-7f82-4e32-a720-85b545ce8ca9","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"蒸压粉煤灰加气混凝土砌块","A3.5 B06","m3","2022-02-24",329,327]
["13","0cb87d24-fa75-44d6-8fd3-abedc4ef858b","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"蒸压粉煤灰加气混凝土砌块","A5.0 B06","m3","2022-02-24",354,352]
["14","9d01ee77-2dc3-41b6-a6fe-0fab12d05ba5","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"混凝土小型空心砌块","390×190×190mm","m3","2022-02-24",369,367]
["15","442776e4-c522-487d-8baf-0a8d8b29a565","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"水泥彩瓦","420×332mm","百块","2022-02-24",376,374]
["16","4c28ca56-1ca7-45c3-869e-61ba8be16617","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"水泥脊瓦","432×228mm","百块","2022-02-24",574,572]
["17","ee19ce68-1970-4e84-a47c-fda23b5339c3","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"粗砂（细度模数3.7-3.1）",null,"t","2022-02-24",194,192]
["18","ada94fa5-6ced-4d5b-a9eb-2abf697d37ab","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"中砂（细度模数3.0-2.3）",null,"t","2022-02-24",196,194]
["19","af137a82-f5ff-4e22-98a4-80c14c570e20","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"细砂（细度模数2.2-1.6）",null,"t","2022-02-24",180,178]
["20","ba941e85-5af2-4f27-93f3-de142bc3c86a","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"特细砂（细度模数1.5-0.7）",null,"t","2022-02-24",124,122]
["21","ee741d3c-1b5a-4ee7-a346-1c14e6dd51f7","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"机制砂",null,"t","2022-02-24",164,162]
["22","4947b4ed-3a29-4b49-81d3-985733a6f78a","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"绿豆砂",null,"t","2022-02-24",349,347]
["23","f7c28673-8a39-4d9e-b121-5b919242b1f9","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"白石屑",null,"t","2022-02-24",180,178]
["24","667ed338-374a-4b28-a8de-6a22eed31b79","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"白石子","2#","t","2022-02-24",264,262]
["25","85e9aefd-7127-4c75-849e-1d02f281bb65","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"彩色石子",null,"t","2022-02-24",264,262]
["26","e5d2d664-a8dd-4df1-a08a-4a92a3f6450c","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"毛石(大片)",null,"t","2022-02-24",180,178]
["27","e5397b35-e518-40e3-a78b-ef8fc43d744f","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"毛石(二片)",null,"t","2022-02-24",179,177]
["28","8e506fbf-bb1d-4679-88f8-239da11a9f9a","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"道渣","40-80mm","t","2022-02-24",179,177]
["29","399541ac-e443-489d-8533-25c06354722e","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"碎石(中碎)","5-40mm","t","2022-02-24",164,162]
["30","d0d5299e-6c52-421e-99ef-268c251099b1","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"碎石(中碎)","5-31.5mm","t","2022-02-24",172,170]
["31","186ecde3-f465-4d0d-8a72-525cfbfd593c","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"碎石(小碎)","5-20mm","t","2022-02-24",172,170]
["32","02eea765-2d13-4608-9d31-c7677c542c55","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"碎石(瓜子片)","5-16mm","t","2022-02-24",172,170]
["33","aa66e2b2-c294-466c-99dc-59d6e4ba19a5","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"石灰膏",null,"m3","2022-02-24",277,275]
["34","2ecfd509-8235-4d12-9c5b-6de48dbe96dd","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"粉煤灰","二级灰","t","2022-02-24"]
["35","5eb8653d-eede-43cc-b6a9-64bbc0cd86bb","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"矿粉",null,"t","2022-02-24"]
["36","9231131e-647f-4b87-8dfa-d88228bc7e40","/建筑工程/(一)地方材料及建材制品类",null,"建筑垃圾",null,"t","2022-02-24"]
["37","887f97b7-49d6-48bc-9af8-b6ab862b3b27","/建筑工程/(二)木材及竹材类",null,"木脚手板",null,"m3","2022-02-24",2000,2000]
["38","30eea019-2b94-423c-9628-a1f851d65707","/建筑工程/(二)木材及竹材类",null,"建筑模板",null,"张","2022-02-24",63,63]
["39","86cd4d53-79c0-4d2f-b1d0-2e88c792d985","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"圆钢HPB300","φ8-10","t","2022-02-24",5108,5211]
["40","a8531e76-19de-4c7e-8f97-7f597ca8ecb8","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢","Φ12 HRB335","t","2022-02-24",5122,5174]
["41","096da293-3291-431e-ba5b-8a77886ff950","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢","Φ16 HRB335","t","2022-02-24",5038,5089]
["42","a7db4460-0c7c-4718-9db0-09962c9672c2","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢","Φ22 HRB335","t","2022-02-24",5027,5078]
["43","cf477d24-27ca-4110-adc0-0634a73313d8","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢","Φ28 HRB335","t","2022-02-24",5050,5101]
["44","5e9378fe-19a6-4443-b8bb-0d91bbcb189a","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢HRB400","φ8-10","t","2022-02-24",5159,5211]
["45","757d6c79-2633-4870-9e70-5e03aae72978","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢HRB400","φ12","t","2022-02-24",5048,5099]
["46","6c80e3af-b977-4c15-a8ed-8d1b7aafb3de","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢HRB400","φ14","t","2022-02-24",5127,5179]
["47","dc7c33be-65ee-445a-9793-8e58c3d09c7f","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢HRB400","φ16-25","t","2022-02-24",5048,5099]
["48","10355708-e0c4-45de-a368-7f63ff670180","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"螺纹钢HRB400","φ28-32","t","2022-02-24",5117,5169]
["49","0b317b78-0d02-4eb6-a306-6a6ca09fd764","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ6","t","2022-02-24",4960,5208]
["50","2719d3e5-5aba-4762-ac7c-02fb85f8c8d9","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ8-10","t","2022-02-24",5019,5270]
["51","117a3c30-5a8f-49e3-9c58-eaa88251c539","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ12","t","2022-02-24",5027,5279]
["52","88aef974-0093-4511-a2b2-5f9325cacb82","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ14","t","2022-02-24",5062,5316]
["53","766a535c-b423-4e98-86a1-11a42bb8f930","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ16-25","t","2022-02-24",5016,5267]
["54","12551457-dc05-41e5-aac6-2cdc7ebf031e","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强螺纹钢HRB400E","φ28-32","t","2022-02-24",5039,5291]
["55","94490ef2-c5cf-44d3-a986-40ed0c125306","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强钢筋HTRB630(T63)","φ8-10","t","2022-02-24",5346,5721]
["56","3baf2b00-1af2-4f15-8b7e-0500e7e59670","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强钢筋HTRB630(T63)","φ12","t","2022-02-24",5286,5657]
["57","eb10289e-6254-4936-b02f-6ed8a1a1441b","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强钢筋HTRB630E(T63E)","φ14","t","2022-02-24",5277,5647]
["58","2f136b35-1cf2-40ec-92d1-bca1fb9930cb","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"高强钢筋HTRB630E(T63E)","φ16-25","t","2022-02-24",5356,5731]
["59","dede20de-ca2b-4d6f-952f-f3d166a401b6","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"有粘结钢绞线","综合","t","2022-02-24",5780,6185]
["60","4e56096c-2ad3-491a-b13a-6624ac8983c1","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"无粘结钢绞线(毛重)","综合","t","2022-02-24",6483,6937]
["61","dc9bd4d5-9e5e-4f8b-ab7b-c0e8c642f104","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"薄钢板Q235B","≦10mm","t","2022-02-24",6500,6565]
["62","c27fcc18-b16e-47ab-a7d9-4b28bc2518dc","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"中厚钢板Q235B","12-35mm","t","2022-02-24",5305,5359]
["63","7ee31039-2bae-458c-b679-9536078d6a1e","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"厚钢板Q235B","40-60mm","t","2022-02-24",5226,5279]
["64","de68c3bc-b8bc-4a0c-90cc-ab887443e892","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"热镀锌钢板Q235B","0.4mm","t","2022-02-24",5000,5050]
["65","4e5b6120-a913-4ae5-8784-6eca53ce007d","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"热镀锌钢板Q235B","0.5mm","t","2022-02-24",5950,6010]
["66","73d6f2c7-1e1f-468b-be6e-0cd342a2d94f","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"热镀锌钢板Q235B","0.75mm","t","2022-02-24",5900,5959]
["67","6ca3b058-4f3a-4c43-a6b1-1a6904636294","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"热镀锌钢板Q235B","1.0mm","t","2022-02-24",5850,5909]
["68","df15da8b-c53d-41f1-9843-6c2e52e26035","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(EPS芯材)","δ50(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",85,88]
["69","2f8a593b-8436-4b10-a355-81ea6a557706","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(EPS芯材)","δ75(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",95,98]
["70","eced0ee8-fea9-41cb-8d42-c27ea8c86714","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(EPS芯材)","δ100(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",100,103]
["71","f76c1c0f-44a0-466c-8a92-61a10b0804b7","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(XPS芯材)","δ50(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",105,108]
["72","464b4a4b-6c0b-400d-af05-ebb4dc746039","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(XPS芯材)","δ75(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",96,99]
["73","4cc199e9-eb22-439d-bcb5-d7ef0f90f43d","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"彩钢夹芯板(XPS芯材)","δ100(钢板0.3厚)","m2","2022-02-24",108,111]
["74","565b16ca-7013-48b9-b5de-054a705d9654","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"花纹板","4mm","t","2022-02-24",5280,5386]
["75","24034c72-8ea5-45ec-8e9a-3332758bdf26","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"花纹板","5mm","t","2022-02-24",5260,5366]
["76","b38c9c53-331b-4962-97e7-56b3f4907990","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"花纹板","6mm","t","2022-02-24",5247,5352]
["77","b4919c19-6df2-4b05-bf50-d8de05254441","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"花纹板","8mm","t","2022-02-24",5237,5342]
["78","21edd37e-aefa-4868-bead-7935781431fd","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"等边角钢","综合","t","2022-02-24",5364,5472]
["79","2ba9e279-7f7b-49d1-a0cb-e99036b513a9","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"不等边角钢","综合","t","2022-02-24",5340,5447]
["80","2e8dc4b1-2fac-4c37-abd6-44a1b3d682a8","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"扁钢","综合","t","2022-02-24",5380,5488]
["81","7404e8f4-852f-4ea4-a12c-b1a8ff1afd83","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"槽钢","综合","t","2022-02-24",5300,5406]
["82","6213fd2b-3972-4cde-b40d-1cba49e016bd","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"H型钢","综合","t","2022-02-24",5235,5340]
["83","b48ecded-dcdd-41f0-b594-6cbc80e90454","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"工字钢",null,"t","2022-02-24",5350,5457]
["84","3e572f46-b864-4ca0-a2cd-85232f8d2dec","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"方钢",null,"t","2022-02-24",5380,5396]
["85","f0d65795-2da3-438a-9da9-147a1afc41e1","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"钢轨","P50","t","2022-02-24",5245,5350]
["86","5cad7dae-dc65-44b7-938c-ecdcf501ecc3","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"钢轨","P60","t","2022-02-24",5998,6118]
["87","0381c05a-7626-4755-9e43-192632b2e8d9","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"方钢管","25×25×2.5mm","t","2022-02-24",5285,5391]
["88","bff5d8d8-7d2d-4fd2-bd0a-86bf66fcad6b","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"拉森钢板桩",null,"t","2022-02-24",6175,6181]
["89","ff3ae77f-caa5-471d-afb8-b62ef32a7937","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"钢支撑(钢管)",null,"kg","2022-02-24",6.2,6.3]
["90","7e6a0871-c341-4f2a-af80-cabb73b8a5c5","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"组合钢模板",null,"kg","2022-02-24",6.6,6.7]
["91","52a0a8e1-d09e-4517-ab61-dc84daf5573d","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"定型钢模板",null,"kg","2022-02-24",7.6,7.7]
["92","3bb99282-033d-40dd-aec8-b5e79a135cdf","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"脚手钢管",null,"kg","2022-02-24",5.4,5.5]
["93","bae418a8-83ad-470c-8c2f-d6d6c0710c46","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"底座",null,"只","2022-02-24",6.6,6.7]
["94","18737eb3-52ea-46ae-9a0b-7d6f244ac650","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"扣件",null,"只","2022-02-24",6.6,6.7]
["95","3214b9ec-56b9-45eb-977a-812b750c5197","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"工具式金属脚手",null,"kg","2022-02-24",6.6,6.7]
["96","859a2161-7516-4040-b348-edc7086a8ea9","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"零星卡具",null,"kg","2022-02-24",6.6,6.7]
["97","28d2f985-f639-47de-90f6-88e3698f12a1","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"钢笆片",null,"m2","2022-02-24",13.7,13.8]
["98","18732bc5-8267-466f-841f-ed77e8751c2e","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"热镀锌电焊钢丝网","丝径0.9±0.04㎜；网孔：12.7*12.7㎜","m2","2022-02-24",13.9,13.9]
["99","e79b0704-6e73-413b-902c-ffad5b46671d","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"冷镀锌电焊钢丝网","丝径0.9±0.04㎜；网孔：12.7*12.7㎜","m2","2022-02-24",9.6,9.7]
["100","5a0a6a88-1861-4b0e-8696-88cb8eb62b45","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"镀锌铁丝","8#-14#","kg","2022-02-24",6.8,6.9]
["101","087d97a7-e836-47d3-b7b0-247317ef577f","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"镀锌铁丝","20#-22#","kg","2022-02-24",7.7,7.8]
["102","0cc5e46e-c43c-4344-bac2-cb9a703a9293","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"镀锌铁丝","23#-28#","kg","2022-02-24",8.6,8.7]
["103","5cd9aafc-7c7e-47fe-bb54-d26071fa1c9b","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"铁钉",null,"kg","2022-02-24",10.8,10.9]
["104","9f80ffa5-c344-4143-8a85-51564c196081","/建筑工程/(三)黑色及有色金属类",null,"电焊条",null,"kg","2022-02-24",8.7,8.8]
["105","8a6690ea-6465-44e4-8362-496ed5f5deef","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(聚脂胎)","3mm","m2","2022-02-24",29,29]
["106","ff1aea8b-bba4-4125-8ac2-4dc930ebd0c5","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(聚脂胎)","4mm","m2","2022-02-24",35,35]
["107","f4d2665a-3393-4deb-9fef-2391aaf3ce5f","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(玻纤胎)","3mm","m2","2022-02-24",24,24]
["108","a6dc6d5f-24f2-4e56-b419-f5a52ae38b9b","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(玻纤胎)","4mm","m2","2022-02-24",28,28]
["109","697cef14-7170-4067-b52b-02f05c80afcc","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"塑性体(APP)改性沥青防水卷材(聚脂胎)","3mm","m2","2022-02-24",38,38]
["110","cd7e0a93-4cdd-4657-975f-d3b99222964a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"塑性体(APP)改性沥青防水卷材(聚脂胎)","4mm","m2","2022-02-24",41,41]
["111","8331095a-c797-4356-b8fe-612137cba673","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"塑性体(APP)改性沥青防水卷材(玻纤胎)","3mm","m2","2022-02-24",25,25]
["112","a15e85ed-774f-4b4e-ae4e-8f05182fdac9","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"塑性体(APP)改性沥青防水卷材(玻纤胎)","4mm","m2","2022-02-24",29,29]
["113","a55dbb84-4485-4ad2-a2ae-ef0b37528646","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)","1.2mm","m2","2022-02-24",27,27]
["114","88bb1420-ca37-465b-b830-87771ca76289","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)","1.5mm","m2","2022-02-24",28,28]
["115","b0eea0e5-8b52-4bb0-8f21-76373b10e25f","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)","2mm","m2","2022-02-24",31,31]
["116","87bf5819-5a2a-469a-ab23-7cbd647a7515","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎)","1.2mm","m2","2022-02-24",25,25]
["117","efb4cd17-2b01-4e07-80d5-6fe394b3e90a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎)","1.5mm","m2","2022-02-24",29,29]
["118","5c27df42-1d30-4248-93b6-20fa103f5183","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎)","2mm","m2","2022-02-24",32,32]
["119","08e46770-fb10-4852-8bdc-5a84bf57a523","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎)","3mm","m2","2022-02-24",34,34]
["120","ecbfc371-2f06-487b-b7f0-05d615e48172","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚脂胎)","4mm","m2","2022-02-24",36,36]
["121","a5d1ff3b-1393-4af2-94c6-4b0455b1c7df","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(N类)","1.2mm","m2","2022-02-24",34,34]
["122","d84c97dc-4c7d-43b0-8deb-7abc6aa3a089","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(N类)","1.5mm","m2","2022-02-24",38,38]
["123","a0668853-1ffe-4d1c-9c04-bd02ae883384","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(N类)","2mm","m2","2022-02-24",40,40]
["124","67cb537d-efad-44e8-866e-dc4a85208ab0","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(L类)","1.2mm","m2","2022-02-24",31,31]
["125","49402c9c-2590-44cf-8670-0359599ec7d6","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(L类)","1.5mm","m2","2022-02-24",34,34]
["126","6411875a-bd30-4f12-a018-8b93d78b21ac","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(L类)","2mm","m2","2022-02-24",38,38]
["127","88b023fb-c82a-4484-9743-55d0acd9e2b2","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)","1.2mm","m2","2022-02-24",27,27]
["128","faa4fdb9-376a-4444-a416-0688a4b9ee39","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)","1.5mm","m2","2022-02-24",29,29]
["129","25467b66-0c02-415f-936b-e3fdb04c337d","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯(PVC)防水卷材(P类)","2mm","m2","2022-02-24",23,23]
["130","f2b8f006-0742-43fb-87d3-aa47ce0ed6f4","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯-橡胶共混防水卷材(JL2)","1.2mm","m2","2022-02-24",26,26]
["131","d5acb183-a410-47f7-aa67-52f9241d8ccb","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯-橡胶共混防水卷材(JL2)","1.5mm","m2","2022-02-24",33,33]
["132","e4109043-79e4-4b55-b094-a9befb883aae","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯-橡胶共混防水卷材(N型)","1.2mm","m2","2022-02-24",35,35]
["133","cf83c471-644a-4cf9-8d93-2d01b82aa780","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯-橡胶共混防水卷材(N型)","1.5mm","m2","2022-02-24",18,18]
["134","f0e61f00-c70f-42e0-87a3-f267ecd4e2a1","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)","1.2mm","m2","2022-02-24",32,32]
["135","32385afa-9fc5-4df0-82d5-31de67c23a20","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应自粘型三元乙丙防水卷材(JL1)","1.5mm","m2","2022-02-24",35,35]
["136","91e9244d-3b4a-45df-95d3-7859431d98bd","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)","1.2mm","m2","2022-02-24",32,32]
["137","755145c8-80ea-461c-b422-a5e14484cccd","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应自粘型三元乙丙防水卷材(JF1)","1.5mm","m2","2022-02-24",37,37]
["138","791f2681-9bd6-4a79-838e-ae951b345bb6","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)","1.2mm","m2","2022-02-24",29,29]
["139","c745fbff-31a8-433a-be38-2b384830bc81","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"三元乙丙橡胶防水卷材(JL1)","1.5mm","m2","2022-02-24",36,36]
["140","897df70f-c2f5-4dbf-a4c4-5a792e30775a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)","1.2mm","m2","2022-02-24",31,31]
["141","106c3361-0aef-4d0f-aa26-49bdf96c8184","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"三元乙丙橡胶防水卷材(JF1)","1.5mm","m2","2022-02-24",34,34]
["142","e7ed71ab-0cf5-46cc-b6c8-a650ad7e134e","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应粘接型高分子胶膜(强力交叉层压膜)湿铺防水卷材(W)(S-P类I型)","1.2mm","m2","2022-02-24",26,26]
["143","42151130-ac05-403f-9c25-14805eab161a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应粘接型高分子胶膜(强力交叉层压膜)湿铺防水卷材(W)(S-P类I型)","1.5mm","m2","2022-02-24",30,30]
["144","a69b0621-9721-423c-8f17-e890d41a3878","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"反应粘接型高分子胶膜(强力交叉层压膜)湿铺防水卷材(W)(S-P类I型)","2mm","m2","2022-02-24",35,35]
["145","ac65a76e-1b4e-4dc4-a276-8c8cf8ad349f","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)","1.2mm","m2","2022-02-24",39,39]
["146","cbdce842-19e6-4126-832e-bde0e8e10953","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)","1.5mm","m2","2022-02-24",45,45]
["147","2d56f5f8-35fc-45ed-86a4-97a04e099a2f","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基)","1.7mm","m2","2022-02-24",52,52]
["148","5bfb1d58-1536-400d-8242-052b20d50063","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"TPO防水卷材(热塑性聚烯烃防水卷材)(W类/内增强)","1.2mm","m2","2022-02-24",50,50]
["149","e938a80b-eb1f-48d6-b477-bd7ca02b0d38","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"TPO防水卷材(热塑性聚烯烃防水卷材)(W类/内增强)","1.5mm","m2","2022-02-24",54,54]
["150","d8cc5a3a-8715-4123-a6be-dc9d7876f20b","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"高分子PVC耐根穿刺防水卷材","1.5mm","m2","2022-02-24",52,52]
["151","2e2c62d4-3b3f-4198-af83-82a44b1ac9b9","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"种植屋面耐根穿刺防水卷材(铜胎基)","4mm","m2","2022-02-24",88,88]
["152","e17ec8dc-0653-4e5f-9856-37d1a64975a6","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"种植屋面耐根穿刺防水卷材(聚酯胎）","4mm","m2","2022-02-24",92,92]
["153","168fe914-2d66-41e8-a76f-ebadd4585480","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"EVA防水板","1.2mm","㎡","2022-02-24",28,28]
["154","aa72f61a-71a4-4255-880a-1dd789088503","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"EVA防水板","1.5mm","㎡","2022-02-24",33,33]
["155","5565395b-6c3c-40c6-9cde-064680ddd7a9","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"水泥基聚合物(JS)防水涂料","I型","t","2022-02-24",10769,10769]
["156","f10ac263-359d-40c8-981b-eea1b851652c","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"水泥基聚合物(JS)防水涂料","II型","t","2022-02-24",8732,8732]
["157","2237a33d-86fc-4b28-b2d7-bb098b559c9f","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"水泥基渗透结晶型防水涂料","I型","t","2022-02-24",18620,18620]
["158","d16cc2f4-76d3-40d9-b25e-2014f05a2903","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"水泥基渗透结晶型防水涂料","II型","t","2022-02-24",18424,18424]
["159","aa2dabea-2376-4156-a7d4-98144dd57c83","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"丙烯酸防水涂料",null,"t","2022-02-24",6958,6958]
["160","2b1d7c40-bd92-404a-a77c-1016dbb247c7","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氯乙烯弹性防水涂料",null,"kg","2022-02-24",10,10]
["161","39591599-2a6c-4858-8fd4-d128b54b716d","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯防水涂料","普通","kg","2022-02-24",11,11]
["162","3046353b-7648-4c02-beac-dec36c2e3110","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯单组份防水涂料",null,"t","2022-02-24",13392,13392]
["163","99e71b71-4dc7-43c2-8d5f-00743e540333","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯双组份防水涂料(1:2)",null,"t","2022-02-24",12421,12421]
["164","d40dd0ac-8bdb-48ca-9028-26ce5e9f58b0","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯灌浆材料(油性)",null,"t","2022-02-24",22314,22314]
["165","90fda079-5cec-43cd-bd32-9e4695456893","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"非固化橡胶沥青防水涂料",null,"t","2022-02-24",11690,11690]
["166","fb1f016b-6bc9-4905-93d8-6f06a8e0010d","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯复合保温板(PU)","燃烧等级B1级","m3","2022-02-24",1176,1176]
["167","f39c68d0-8440-4be4-9349-89088a5062c6","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯复合保温板(PU)","燃烧等级B2级","m3","2022-02-24",1078,1078]
["168","1718a6b8-ebed-4531-bb17-71da569fb63b","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"模塑聚苯板(EPS)",null,"m3","2022-02-24",620,620]
["169","4af8d3a2-2001-4c63-b6af-a27aec9f2a08","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"热固型改性聚苯板(AEPS)","燃烧等级B1级","m3","2022-02-24",800,800]
["170","8f020bd7-dc74-4736-aa93-3372330821e0","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石墨聚苯板(SEPS)","燃烧等级B1级","m3","2022-02-24",630,630]
["171","6c2debf0-03e8-4022-8904-93b62537a655","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石墨聚苯板(SEPS)","燃烧等级B2级","m3","2022-02-24",490,490]
["172","d67736f8-df83-46af-a6a0-541956b2968a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"挤塑聚苯板(XPS)","X150 燃烧等级B2","m3","2022-02-24",650,650]
["173","9ffa7746-57fb-48d4-bbb2-855a55165c76","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"挤塑聚苯板(XPS)","X250 燃烧等级B1","m3","2022-02-24",680,680]
["174","e4581a96-7632-4b72-8e1f-01901c584840","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"挤塑聚苯板(XPS)","X250 燃烧等级B2","m3","2022-02-24",650,650]
["175","59014254-7b90-4030-bb1d-57f3f29d7f71","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"挤塑聚苯板(XPS)","X350 燃烧等级B1","m3","2022-02-24",715,715]
["176","440da2a6-81a3-4436-a6b1-f900658d96ab","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"挤塑聚苯板(XPS)","X350 燃烧等级B2","m3","2022-02-24",690,690]
["177","9c216480-e21a-4b67-a18b-21dce0f75813","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"外墙外保温专用挤塑板",null,"m3","2022-02-24",650,650]
["178","4b0cfcf1-1526-4cd2-b3b8-846a9a31999c","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"酚醛保温板",null,"m3","2022-02-24",620,620]
["179","af6b76d9-a4f4-4600-b8d2-1319987753ab","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"岩棉喷涂",null,"m3","2022-02-24",630,630]
["180","9cbde7d3-8b84-4459-aeda-12117fa12498","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯喷涂","B1","t","2022-02-24",21829,21829]
["181","72849923-1d97-4b91-a152-4d19d4bf00bb","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"聚氨酯喷涂","B2","t","2022-02-24",17463,17463]
["182","947d37ea-71f9-4357-a82f-fb5ea62fe842","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"超细玻璃棉",null,"t","2022-02-24",5100,5100]
["183","7d1d73b4-212c-4916-96ae-41b0f30960a7","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"发泡陶瓷","A","m3","2022-02-24",1250,1250]
["184","fc6f11b1-96f5-4060-be4e-64fc22eac7af","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石油沥青","10#","kg","2022-02-24",3.63,3.65]
["185","46b224ae-31b7-4575-beff-68099edbc7d3","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石油沥青","30#","kg","2022-02-24",3.63,3.65]
["186","ac9f6794-bb1c-4947-b585-081a9a18be5a","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石油沥青","70#","kg","2022-02-24",3.63,3.65]
["187","161d1139-37f6-4e1d-85d8-d5bb38126765","/建筑工程/(四)防水、保温材料类",null,"石油沥青","100#","kg","2022-02-24",3.63,3.65]
["188","584259b3-8c8b-46f1-83a3-f777f0ce2c1a","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","42.5级 袋装","t","2022-02-24",630,620]
["189","dbc4b09a-3692-4855-88e9-377b89e5fb34","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","42.5级 散装","t","2022-02-24",599,589]
["190","f78d03e0-dfcb-4160-b58c-0db3d75c1e0b","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","42.5R级 袋装","t","2022-02-24",640,630]
["191","9f75c425-d21b-4cf3-b243-1ec3b7efa241","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","42.5R级 散装","t","2022-02-24",610,600]
["192","e953ac97-5613-4c38-b4fd-d54f1020a15d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","52.5级 袋装","t","2022-02-24",655,645]
["193","124aae64-50f4-4e42-b3f1-69f3d46f040a","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","52.5级 散装","t","2022-02-24",630,620]
["194","fb4c458b-122e-4250-8d1d-3b178a4137d1","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","52.5R级 袋装","t","2022-02-24"]
["195","d0b3c4b6-84ba-4976-b2a8-b09adb82bc4a","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"普通硅酸盐水泥","52.5R级 散装","t","2022-02-24"]
["196","03e944f7-b931-4156-a82a-d5a4893a696d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C10","m3","2022-02-24",530,525]
["197","f41e129e-1a78-4d55-bd4a-536a400fc7af","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C15","m3","2022-02-24",540,535]
["198","8107d12a-af90-43a0-acd0-82af9c6af23f","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C20","m3","2022-02-24",550,545]
["199","9feb1b7e-2bc2-47a6-8bc3-806d7593b1c3","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C25","m3","2022-02-24",555,550]
["200","63b3cbce-645b-4922-9664-c764bff34473","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C30","m3","2022-02-24",575,570]
["201","016b5fdd-e073-4e11-8a5e-d824c9536a34","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C35","m3","2022-02-24",585,580]
["202","3cdb3555-220f-4f90-a7a7-638d6e589dce","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C40","m3","2022-02-24",595,590]
["203","18d221ef-7738-40f9-af1f-7f963531d95b","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C45","m3","2022-02-24",605,600]
["204","270d2255-ec32-453a-975b-bffd3aeb6080","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C50","m3","2022-02-24",625,620]
["205","27ba9409-b28e-490c-a3a2-b78d5ab43841","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C55","m3","2022-02-24",645,640]
["206","45ff80dd-20ed-4e00-b262-a0b894e4a295","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C60","m3","2022-02-24",680,675]
["207","d3344347-6a34-4d51-9077-c364ea5f93a0","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C65","m3","2022-02-24"]
["208","6415633f-50ab-4a99-90b6-384c943e0296","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(非泵送)","C70","m3","2022-02-24",695,690]
["209","540a5421-1a1f-4eba-96c3-c6cf9275756e","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C10","m3","2022-02-24",543,538]
["210","a865129d-3585-47bc-ae66-a23acb311246","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C15","m3","2022-02-24",555,550]
["211","9f4843be-0794-42b8-99cf-5f6a649bacf0","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C20","m3","2022-02-24",562,557]
["212","5c46b7d1-9a10-4268-9f39-fe6950962bff","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C25","m3","2022-02-24",575,570]
["213","23aa025e-e7f4-4710-8023-01bc59d495d6","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C30","m3","2022-02-24",580,575]
["214","534aa719-83c0-42ea-b1b3-17c54f081ee1","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C35","m3","2022-02-24",595,590]
["215","fe4bc209-badf-46b3-96de-e0d16b21d4f7","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C40","m3","2022-02-24",605,600]
["216","4696de76-7981-4128-ad01-e0a3a83a5139","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C45","m3","2022-02-24",625,620]
["217","349b5905-8bba-4279-ab59-73541efc63c9","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C50","m3","2022-02-24",645,640]
["218","22d40322-ead6-430d-9df9-2203bebfda34","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C55","m3","2022-02-24",670,665]
["219","6665491d-bb9a-4f5e-b147-e2a9bf3aeaa2","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C60","m3","2022-02-24",700,695]
["220","76e0bcde-ddb2-4f1d-8d0f-4506ced624d9","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C65","m3","2022-02-24"]
["221","609aeac8-c774-47d5-b221-bb932f904c22","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"商品混凝土(泵送)","C70","m3","2022-02-24",705,700]
["222","4888ed2a-99f9-42b4-b7db-59a3005a799b","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌防水混凝土P6(泵送型)","C30","m3","2022-02-24",602,597]
["223","c7266097-ede2-4795-9bb5-17f69e50d044","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌防水混凝土P8(泵送型)","C35","m3","2022-02-24",612,607]
["224","e472d542-380c-416d-9b6a-881fb7fb111d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌防水混凝土P6(泵送型)","C40","m3","2022-02-24",615,610]
["225","68ef9353-e078-418a-a73f-2b6e50490991","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌防水混凝土P6(非泵送型)","C30","m3","2022-02-24",600,595]
["226","ebcd20a8-2342-4153-bab2-dd75b41bb813","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌防水混凝土P6(非泵送型)","C35","m3","2022-02-24",615,610]
["227","5277362c-0118-45d9-acd7-5dd40fd9106c","/建筑工程/(五)水泥及其制品类","0303020105","预拌防水混凝土P6(非泵送型)","C40","m3","2022-02-24",610,605]
["228","f98a8c5b-6d00-423c-bd00-e4da9667a89c","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM5","t","2022-02-24",445,440]
["229","aeb686e5-69b6-427d-a6ce-9a0abd744b07","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM7.5","t","2022-02-24",455,450]
["230","0b2e039e-1f8a-4990-b00a-fd0ab17c6136","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM10","t","2022-02-24",470,465]
["231","949920b4-e50a-4790-b366-e9a648c8edf3","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM15","t","2022-02-24",480,475]
["232","16a8ffc2-e159-472f-a3d6-0bee9a0dffb3","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM20","t","2022-02-24",490,485]
["233","790a74bf-f486-4dca-96e9-945ff5563755","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM25","t","2022-02-24",510,505]
["234","3b179f2e-c368-4634-b52c-9c5ad45d5957","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、砌筑)","DMM30","t","2022-02-24",530,525]
["235","b0736cf3-7288-44f2-8862-f1d4d3bfc3ee","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、抹灰)","DPM5","t","2022-02-24",470,465]
["236","9a839520-638c-4166-a112-dbdd30baf76a","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、抹灰)","DPM7.5","t","2022-02-24",480,475]
["237","41ca1546-2f0b-4bcf-a7e7-7a483f2cdea9","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、抹灰)","DPM10","t","2022-02-24",490,485]
["238","5f60a008-3405-43a7-81aa-2336cdc7d2c9","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、抹灰)","DPM15","t","2022-02-24",500,495]
["239","999385ab-358c-4a94-a49b-b186e54a57c2","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、抹灰)","DPM20","t","2022-02-24",520,515]
["240","3f8e046a-029e-4d06-80d8-2fda2d0e9a4d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、地面)","DSM15","t","2022-02-24",500,495]
["241","cdd0e275-d749-4654-8d5f-cc75e9f3eca0","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、地面)","DSM20","t","2022-02-24",515,510]
["242","3fd4fa5a-d4bd-4ed6-8e55-ccc10efd39f6","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(干拌、地面)","DSM25","t","2022-02-24",525,520]
["243","a680f56a-bd8b-4105-bcf7-63f145ad5c11","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM5","m3","2022-02-24",580,575]
["244","50fe1131-259a-4a0d-ad7c-0c9d1c204124","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM7.5","m3","2022-02-24",605,600]
["245","d2539703-8d00-4822-8aa1-dcd3aa150d58","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM10","m3","2022-02-24",620,615]
["246","2d7ac335-b572-4558-9958-98544f89ae63","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM15","m3","2022-02-24",640,635]
["247","cdd312dd-0672-4064-a202-5c9b4d2de36e","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM20","m3","2022-02-24",660,655]
["248","4107d7c2-589a-4d74-8dec-940f453f5cbb","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM25","m3","2022-02-24",680,675]
["249","5194ab25-fd12-4220-bf97-ce95345694bc","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、砌筑)","WMM30","m3","2022-02-24",680,675]
["250","35fd94f7-5633-4c3b-b4c0-33bf5e31880d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、抹灰)","WPM5","m3","2022-02-24",590,585]
["251","c6890fae-52b1-424c-9810-6600c6892c32","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、抹灰)","WPM7.5","m3","2022-02-24",610,605]
["252","c3ce4cc8-27a3-4d6a-8f82-696888945f39","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、抹灰)","WPM10","m3","2022-02-24",620,615]
["253","d6095bfd-040d-41e6-8a5a-4636c29711ae","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、抹灰)","WPM15","m3","2022-02-24",630,625]
["254","42f8b987-b2c0-453a-a8e9-b4f0126f5c46","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、抹灰)","WPM20","m3","2022-02-24",650,645]
["255","56fe8ae0-cb87-446e-b00f-7c08adc32cdd","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、地面)","WSM15","m3","2022-02-24",630,625]
["256","4a3a88f3-a49b-4980-8162-4b6b512ccc6d","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、地面)","WSM20","m3","2022-02-24",660,655]
["257","b3a45e69-3c76-4d4d-adad-48dff106083f","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预拌砂浆(湿拌、地面)","WSM25","m3","2022-02-24",670,665]
["258","f0331583-3e58-40f1-8306-d11b267e1129","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"钢筋混凝土方桩","C35","m3","2022-02-24"]
["259","c03b431c-92b7-4c36-91a2-7a51d00c397f","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预应力钢筋混凝土管桩","C60 PC400A95","m","2022-02-24"]
["260","4e3fbe4e-da4c-4873-92a5-5a0d1ab870d0","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预应力钢筋混凝土管桩","C60 PC500A100","m","2022-02-24"]
["261","d40c85a5-592a-4a0a-a505-58965d15a5dd","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"预应力钢筋混凝土管桩","C60 PC600A110","m","2022-02-24"]
["262","6746abc5-3832-4bdc-b311-9e58d1a1dadf","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A300×70","m","2022-02-24",211,206]
["263","c641b0a7-16c7-4889-80ef-a5e124c4bfd3","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB300×70","m","2022-02-24",216,211]
["264","65425e25-481f-4828-8dc5-b99112b9bfad","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A400×95","m","2022-02-24",247,242]
["265","9894eb8a-7d5b-4996-8f93-2a0ba2eb7f35","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB400×95","m","2022-02-24",266,261]
["266","50b2caf6-d79e-4a50-8560-47cc4e964c4b","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A500×100","m","2022-02-24",306,301]
["267","6d04b10a-fae2-48ca-b7d5-c2f69eb0c5f4","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB500×100","m","2022-02-24",316,311]
["268","3a8d1345-7d79-4602-8ff1-a06ba1242916","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A500×125","m","2022-02-24",329,324]
["269","25df0eeb-c566-48af-9d3b-44f79dbc10ce","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB500×125","m","2022-02-24",331,326]
["270","d35e9f23-fe90-40a9-8c69-80497de426b4","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A600×110","m","2022-02-24",376,371]
["271","8b9839f0-f6fd-4e59-b8d3-169aeb00c851","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB600×110","m","2022-02-24",418,413]
["272","9ed772ce-3632-4bd0-96bc-50a363fc0496","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 A600×130","m","2022-02-24",416,411]
["273","558b3ecb-6bef-4f28-8ded-b0c742cbd17e","/建筑工程/(五)水泥及其制品类",null,"PHC管桩","C80 AB600×130","m","2022-02-24",446,441]
["274","18e127da-7fbc-4d90-8e35-074c14abc8a1","/建筑工程/(六)其它",null,"柴油","0＃(1公升＝0.835kg)","kg","2022-02-24",7.03,7.46]
["275","3551a38f-2f82-45f2-9910-e619a21d4fd3","/建筑工程/(六)其它",null,"汽油","苏V92#(1公升=0.725kg)","t","2022-02-24",10236,10847]
["276","0d21d6c8-7407-4cb3-826e-94baca0d1c0e","/建筑工程/(六)其它",null,"汽油","苏V95#(1公升=0.735kg)","t","2022-02-24",10621,11527]
["277","ecb7caf9-70d0-4cb9-a445-29335938de79","/建筑工程/(六)其它",null,"水",null,"m3","2022-02-24",5,5]
["278","c10ae2a1-ea2b-4c44-a94d-5b563907df6c","/建筑工程/(六)其它",null,"电",null,"kW·h","2022-02-24",1,1]
["279","8414df79-ff25-4097-9d6f-dbd2239063c6","/建筑工程/(六)其它",null,"钙质混凝土膨胀剂","Ⅰ型","t","2022-02-24",1000,1000]
["280","7613e794-decf-4cee-9441-a18170a8f20b","/建筑工程/(六)其它",null,"钙质混凝土膨胀剂","Ⅱ型","t","2022-02-24",2900,2900]
["281","139eb1ff-1704-477d-9943-0a407fbbcba4","/建筑工程/(六)其它",null,"镁质混凝土膨胀剂",null,"t","2022-02-24",5690,5690]
["282","64d86617-665b-45c0-8c71-694ab64f1ef9","/建筑工程/(六)其它",null,"聚丙烯纤维",null,"t","2022-02-24",21000,21000]
["283","e23bad5d-fbe1-4144-8c35-84a43bdd531f","/建筑工程/(六)其它",null,"钙质膨胀纤维抗裂剂","Ⅰ型","t","2022-02-24",1450,1450]
["284","8a5278bb-6fe3-4521-9572-e063dec59b64","/周转材料租赁","1501000101","脚手钢管",null,"100m/天","2022-02-24",2.72,2.72]
["285","d98f00c6-218b-44d9-ace0-874b1358a4c7","/周转材料租赁","1501000102","脚手扣件",null,"100套/天","2022-02-24",1.1,1.1]
["286","1802c413-40d9-45e0-965a-d5a525b61a3a","/周转材料租赁","1501000103","组合钢模板",null,"100m2/天","2022-02-24",32.8,32.8]
["287","211cbf25-c965-4aef-89af-b3b6dffcbba1","/周转材料租赁","1501000104","钢角模",null,"100m/天","2022-02-24",13.7,13.7]
["288","75c46b51-b804-48a5-a322-37ef5008e23e","/周转材料租赁","1501000105","回型卡",null,"100只/天","2022-02-24",7.8,7.8]
["289","84015bac-b296-45ea-b2fb-a78c33c11934","/周转材料租赁",null,"碗扣式脚手架",null,"t/天","2022-02-24",9,9]
["290","5bb75345-45a1-450f-bf10-5a6821bbb739","/周转材料租赁","1501000107","上托可调支撑",null,"100根/天","2022-02-24",9,9]
["291","15d951a5-c0d3-4e40-81fd-cd68d3f3b1cd","/周转材料租赁","1501000108","下托可调底座",null,"100根/天","2022-02-24",7.1,7.1]
["292","c0b958d9-5869-4a02-9f1b-73e062a32ea2","/周转材料租赁","1501000109","山型卡",null,"100只/天","2022-02-24",7.1,7.1]
["293","e2b60faa-ac87-4158-a87c-517034895cd8","/周转材料租赁","1501000110","顶丝",null,"100套/天","2022-02-24",2.2,2.2]
["294","6d9a2b85-3bb6-430c-999d-289fd21614d9","/周转材料租赁",null,"拉森钢板桩","400*170*15.5","m/天","2022-02-24",2.1,2.1]